Operational Guide · Registers & Logbooks

# Motori a Metanolo: Affidabilità e Gestione dei Ricambi in una Tecnologia Ancora Giovane

Gli ordini di navi a metanolo sono crollati da 149 a 61 in un solo anno: non per un cambio di rotta strategico, ma per problemi di affidabilità motore emersi nelle prime flotte in servizio.

motori a metanolo dual fuel affidabilità ricambi critici

## Spiegazione operativa

A differenza dei motori a doppio combustibile a LNG, tecnologia relativamente matura e con solida esperienza operativa accumulata, i motori a metanolo restano una tecnologia giovane, con un numero limitato di ore di funzionamento reale accumulate sulle prime unità consegnate. Problemi di affidabilità motore riscontrati nelle prime flotte in servizio, affrontati dal costruttore tramite il proprio servizio di assistenza tecnica, hanno contribuito in modo significativo a un rallentamento marcato degli ordini: da 149 nel 2024 a sole 61 unità nell'anno successivo.

Questo rallentamento ha implicazioni dirette sulla gestione dei ricambi critici: a differenza dei motori convenzionali o a LNG, per cui esiste una filiera di ricambi consolidata, i componenti specifici dei motori a metanolo (iniettori dedicati, tenute per il sistema di alimentazione, componenti del sistema di controllo della combustione) restano soggetti a tempi di consegna più lunghi e a una minore standardizzazione tra costruttori, proprio per la relativa immaturità della tecnologia.

## Riferimento normativo

Non esiste un singolo standard regolatorio dedicato alla gestione dei ricambi per motori a metanolo; si applicano i principi generali ISM Code par. 10.3 su equipaggiamento critico e ricambi, integrati dalle raccomandazioni specifiche del costruttore del motore, particolarmente rilevanti data la relativa immaturità tecnologica e i problemi di affidabilità emersi nelle prime flotte in servizio (2024-2025).

## Campo di applicazione

Ogni nave equipaggiata con motori a doppio combustibile a metanolo, con particolare attenzione delle Compagnie di prima generazione di questa tecnologia alla gestione preventiva dei ricambi critici specifici.

## Procedura / Come si compila

1. Identificare i componenti specifici del sistema a metanolo (iniettori dedicati, tenute del sistema di alimentazione, componenti di controllo della combustione) come categoria di ricambi critici a sé, distinta da quella dei motori convenzionali.
2. Coordinare con il costruttore del motore e il servizio di assistenza tecnica dedicato (es. programmi PrimeServ o equivalenti) per l'identificazione preventiva dei componenti più soggetti a problemi di affidabilità nelle prime flotte.
3. Pianificare tempi di consegna più ampi per i ricambi specifici del sistema a metanolo, data la filiera meno consolidata rispetto a motori convenzionali o a LNG.
4. Documentare sistematicamente ogni intervento di manutenzione straordinaria legato a problemi di affidabilità, condividendo i dati con il costruttore per contribuire al miglioramento continuo della piattaforma motore.
5. Non assumere che la logistica dei ricambi per motori a metanolo segua gli stessi tempi e la stessa disponibilità della filiera LNG, oggi più matura e consolidata.

## Esempio pratico

Esempio: una Compagnia che opera tra le prime navi a metanolo consegnate stabilisce un contratto di assistenza tecnica dedicato con il costruttore del motore, che include il monitoraggio da remoto dei parametri di combustione e l'invio prioritario di ricambi critici identificati come soggetti a maggiore usura nelle prime unità della serie.

## Casi reali

Il crollo degli ordini di navi a metanolo da 149 nel 2024 a 61 nell'anno successivo, attribuito in parte significativa a problemi di affidabilità motore nelle prime flotte in servizio, illustra come l'adozione di un carburante alternativo comporti rischi tecnologici reali nella fase iniziale di introduzione, distinti dai rischi normativi o infrastrutturali già più ampiamente discussi nel settore.

## Errori ricorrenti Mistake Library

Errore | Conseguenza | Come evitarlo
--- | --- | ---
Ricambi per motori a metanolo gestiti con la stessa logistica e gli stessi tempi previsti per motori convenzionali o a LNG | Ritardi nella disponibilità di ricambi critici specifici, con fermo macchina prolungato | Pianificare tempi di consegna più ampi e una gestione dedicata per i ricambi specifici del sistema a metanolo
Problemi di affidabilità motore attribuiti genericamente a difetti isolati, senza condivisione sistematica dei dati con il costruttore | Perdita di informazioni utili al miglioramento della piattaforma motore e a una migliore prevenzione futura | Documentare e condividere sistematicamente ogni intervento straordinario con il costruttore e il proprio servizio di assistenza tecnica
Nessun contratto di assistenza tecnica dedicato stipulato per una tecnologia motore ancora giovane | Assenza di supporto prioritario in caso di problemi di affidabilità nelle prime unità della serie | Stipulare accordi di assistenza tecnica dedicati con il costruttore, specialmente per le prime navi di una nuova piattaforma motore

## Osservazioni PSC

La gestione dei ricambi per motori a metanolo non è tipicamente oggetto di verifica documentale PSC diretta, ma problemi di affidabilità non risolti tempestivamente per mancanza di ricambi possono emergere indirettamente in caso di detention per guasto di equipaggiamento essenziale.

## Suggerimenti operativi

- Non affidarti alla stessa logistica di ricambi usata per motori convenzionali o a LNG: i tempi di consegna per componenti specifici del sistema a metanolo restano più lunghi.
- Stipula un contratto di assistenza tecnica dedicato con il costruttore, specialmente se operi tra le prime unità di una nuova piattaforma motore a metanolo.
- Documenta e condividi sistematicamente ogni problema di affidabilità riscontrato, contribuendo al miglioramento continuo della tecnologia.

## Checklist

- Componenti specifici del sistema a metanolo identificati come categoria di ricambi critici a sé
- Contratto di assistenza tecnica dedicato con il costruttore del motore verificato o stipulato
- Tempi di consegna dei ricambi specifici pianificati con margine adeguato rispetto alla filiera meno matura
- Interventi di manutenzione straordinaria documentati e condivisi con il costruttore
- Aspettative di logistica ricambi calibrate sulla reale maturità della tecnologia a metanolo, non su quella LNG

## FAQ

Perché gli ordini di navi a metanolo sono diminuiti drasticamente tra il 2024 e il 2025?
In parte significativa per problemi di affidabilità motore riscontrati nelle prime flotte in servizio, oltre a incertezza regolatoria: gli ordini sono passati da 149 nel 2024 a 61 nell'anno successivo.
I ricambi per motori a metanolo hanno la stessa disponibilità di quelli per motori a LNG?
No: la filiera LNG è più matura e consolidata, mentre i componenti specifici dei motori a metanolo (iniettori dedicati, tenute del sistema di alimentazione) restano soggetti a tempi di consegna più lunghi.
Cosa possono fare le Compagnie per mitigare il rischio di fermo macchina su motori a metanolo?
Stipulare contratti di assistenza tecnica dedicati con il costruttore, pianificare tempi di consegna più ampi per i ricambi specifici, e documentare sistematicamente ogni problema di affidabilità riscontrato.
🎬 Foto, video e diagrammi interattivi aggiuntivi per questo argomento saranno disponibili nella prossima versione della piattaforma.

## Argomenti correlati

Gestione dei Ricambi Critici (Critical Spare Parts)Bunkeraggio di Metanolo e Ammoniaca: Infrastrutture e Casi Reali

### Lascia un feedback

Aiutaci a migliorare la piattaforma durante la beta: bastano trenta secondi.

Quanto trovi utile la piattaforma finora?
Commento (facoltativo)
Voglio iscrivermi alla newsletter
Ruolo