Operational Guide · Registers & Logbooks

# Pompe Antincendio e Sistemi Fissi di Sala Macchine

La pompa antincendio di emergenza è pensata per funzionare proprio quando la sala macchine principale è inagibile: la sua manutenzione richiede quindi una disciplina indipendente da quella dei macchinari principali.

pompe antincendio fire pump SOLAS Chapter II-2 sistemi fissi

## Spiegazione operativa

Le pompe antincendio principali e la pompa antincendio di emergenza (emergency fire pump) costituiscono il sistema idrico di base per la lotta antincendio a bordo. La pompa di emergenza è specificamente progettata per essere operativa anche quando la sala macchine principale è inagibile (es. per incendio nella sala macchine stessa), il che richiede una collocazione e un'alimentazione indipendenti, oltre a una manutenzione dedicata.

I sistemi fissi di estinzione in sala macchine (CO2, schiuma, sprinkler ad acqua) completano la protezione, ma richiedono verifiche periodiche specifiche, distinte da quelle della manutenzione ordinaria dei macchinari.

## Riferimento normativo

SOLAS Chapter II-2, Regulation 10 (Fire fighting): requisiti su numero e capacità delle pompe antincendio, pressione richiesta agli idranti, e caratteristiche della pompa antincendio di emergenza, che deve essere collocata al di fuori del compartimento macchine principale con alimentazione indipendente.

## Campo di applicazione

Ogni nave soggetta a SOLAS Capitolo II-2, con requisiti specifici sul numero minimo di pompe antincendio in funzione di tipo e dimensione della nave.

## Procedura / Come si compila

1. Testare periodicamente le pompe antincendio principali, verificando pressione e portata agli idranti più sfavoriti.
2. Testare separatamente la pompa antincendio di emergenza, verificandone l'avviamento indipendente e la capacità di operare con la sala macchine principale ipoteticamente inagibile.
3. Verificare periodicamente i sistemi fissi di estinzione (CO2, schiuma, sprinkler) secondo le istruzioni del costruttore e i requisiti di classe.
4. Registrare ogni test e manutenzione, con particolare attenzione alle anomalie riscontrate sulla pompa di emergenza.
5. Coordinare i test delle pompe antincendio con i fire drill periodici, per verificarne l'effettiva disponibilità in scenario operativo realistico.

## Esempio pratico

Esempio di test: pompa antincendio di emergenza avviata mensilmente in modo indipendente dall'alimentazione principale, con verifica di pressione agli idranti del ponte più lontano, risultato registrato nel giornale di macchina.

## Casi reali

In diverse ispezioni PSC, la pompa antincendio di emergenza è risultata non funzionante o con pressione insufficiente al momento del test richiesto dall'ispettore, nonostante risultasse regolarmente 'testata' nei registri: un'indicazione che il test registrato non verificava realmente le condizioni di emergenza previste (alimentazione indipendente, sala macchine principale ipoteticamente inagibile).

## Errori ricorrenti Mistake Library

Errore | Conseguenza | Come evitarlo
--- | --- | ---
Test della pompa di emergenza condotto con la stessa alimentazione della sala macchine principale | Il test non verifica realmente la condizione di emergenza per cui la pompa è progettata | Testare la pompa di emergenza nella sua configurazione di alimentazione indipendente reale
Pressione agli idranti verificata solo al punto più vicino alla pompa | Insufficienza di pressione ai punti più sfavoriti non rilevata | Verificare la pressione anche agli idranti più lontani/sfavoriti dell'impianto
Sistemi fissi di estinzione (CO2, schiuma) verificati meno frequentemente delle pompe ad acqua | Malfunzionamento del sistema fisso scoperto solo in emergenza reale | Includere i sistemi fissi in un programma di verifica periodica altrettanto rigoroso

## Osservazioni PSC

I PSCO verificano frequentemente il funzionamento pratico della pompa antincendio di emergenza durante l'ispezione, con particolare attenzione alla sua reale indipendenza dall'alimentazione principale.

## Suggerimenti operativi

- Testa sempre la pompa di emergenza nella sua configurazione di alimentazione realmente indipendente, non con scorciatoie operative.
- Verifica la pressione agli idranti più sfavoriti dell'impianto, non solo ai più vicini alla pompa.
- Non trascurare i sistemi fissi di estinzione nella pianificazione delle verifiche periodiche.

## Checklist

- Pompe antincendio principali testate con verifica di pressione/portata
- Pompa antincendio di emergenza testata in configurazione indipendente reale
- Sistemi fissi di estinzione verificati secondo le istruzioni del costruttore
- Test coordinati con i fire drill periodici
- Anomalie su pompa di emergenza registrate e risolte con priorità

## FAQ

Perché la pompa antincendio di emergenza deve avere un'alimentazione indipendente?
Perché è progettata per rimanere operativa anche in caso di incendio o guasto nella sala macchine principale, scenario in cui le pompe antincendio principali potrebbero non essere disponibili proprio quando servono di più.
Con che frequenza vanno testati i sistemi fissi di estinzione come il CO2?
Secondo le istruzioni del costruttore e i requisiti della Società di Classificazione applicabile, tipicamente con controlli periodici di integrità e funzionalità, oltre a verifiche più approfondite in occasione dei survey.
Un test della pompa di emergenza con la sala macchine principale operativa è sufficiente?
Non è pienamente rappresentativo: la verifica più rigorosa richiede di testare la pompa nella sua reale configurazione di indipendenza, per assicurare che sia davvero utilizzabile nello scenario di emergenza per cui è stata progettata.
🎬 Foto, video e diagrammi interattivi aggiuntivi per questo argomento saranno disponibili nella prossima versione della piattaforma.

## Argomenti correlati

Fire Drill e Sicurezza Antincendio Gestione delle Avarie e Blackout

### Lascia un feedback

Aiutaci a migliorare la piattaforma durante la beta: bastano trenta secondi.

Quanto trovi utile la piattaforma finora?
Commento (facoltativo)
Voglio iscrivermi alla newsletter
Ruolo