Operational Guide · Registers & Logbooks

# Bunkeraggio di Metanolo e Ammoniaca: Infrastrutture e Casi Reali

48 porti offrono bunkeraggio di metanolo contro oltre 200 per il GNL: il vincolo reale alla transizione ai carburanti alternativi oggi non è tanto la nave quanto l'infrastruttura portuale disponibile per rifornirla.

bunkeraggio metanolo ammoniaca TR129 infrastrutture portuali

## Spiegazione operativa

Mentre la preparazione operativa di bordo ai carburanti alternativi (rischi specifici, formazione equipaggio, procedure di emergenza) è un tema distinto già trattato, la disponibilità reale di infrastrutture di bunkeraggio è oggi il vincolo pratico più stringente alla diffusione di metanolo e ammoniaca su scala commerciale. A fine 2025 risultavano attivi solo 48 porti con capacità di bunkeraggio metanolo, contro oltre 200 per il GNL, e la maggior parte richiede ancora un'autorizzazione caso per caso dell'autorità portuale anziché una procedura standardizzata.

Il 2025-2026 ha visto i primi casi applicativi reali concreti: il porto di Singapore ha completato a novembre 2025 la prima prova di bunkeraggio metanolo secondo il nuovo standard tecnico TR129 su una nave Maersk, rilasciando poi tre licenze di bunkeraggio metanolo effettive dal 1° gennaio 2026; il Porto di Anversa-Bruges e quello di Rotterdam hanno condotto le prime operazioni di bunkeraggio metanolo su navi transoceaniche (Ane Maersk); Rotterdam ha inoltre condotto le prime prove pilota per verificare la capacità del porto di gestire il bunkeraggio di ammoniaca, prevedendo le prime navi alimentate ad ammoniaca in servizio commerciale non prima del 2026-2027.

## Riferimento normativo

Non esiste ancora uno standard IMO unico per il bunkeraggio di metanolo e ammoniaca; il riferimento tecnico più avanzato è lo standard TR129 di Singapore per il bunkeraggio metanolo, mentre altri porti sviluppano procedure proprie di autorizzazione caso per caso in assenza di un quadro internazionale armonizzato.

## Campo di applicazione

Ogni Compagnia che pianifica l'esercizio di navi alimentate a metanolo o ammoniaca, con necessità di verificare la disponibilità reale di infrastrutture di bunkeraggio compatibili lungo le rotte commerciali previste.

## Procedura / Come si compila

1. Verificare la disponibilità effettiva di porti con capacità di bunkeraggio del carburante alternativo specifico lungo le rotte commerciali pianificate, non solo la teorica compatibilità della nave.
2. Considerare che la maggior parte dei porti richiede ancora un'autorizzazione caso per caso per il bunkeraggio di metanolo/ammoniaca, con tempi di coordinamento più lunghi rispetto al bunkeraggio convenzionale.
3. Monitorare l'espansione della rete di porti autorizzati, poiché il numero di porti con capacità di bunkeraggio metanolo/ammoniaca è in crescita ma ancora limitato rispetto al GNL.
4. Verificare quale standard tecnico di riferimento (es. TR129 a Singapore) si applica al porto di bunkeraggio previsto, poiché non esiste ancora un quadro internazionale armonizzato.
5. Pianificare rotte alternative o soste aggiuntive quando l'infrastruttura di bunkeraggio del carburante scelto non è disponibile lungo la rotta commerciale originariamente prevista.

## Esempio pratico

Esempio: una Compagnia che pianifica l'esercizio di una nave a metanolo sulla rotta Asia-Europa verifica che i porti di Singapore, Anversa-Bruges e Rotterdam offrono già capacità di bunkeraggio metanolo, mentre altri scali intermedi lungo la rotta non la offrono ancora, richiedendo un adeguamento del piano di bunkeraggio rispetto a una nave convenzionale.

## Casi reali

La Ane Maersk, tra le prime portacontainer transoceaniche alimentate a metanolo, ha completato le prime operazioni di bunkeraggio metanolo in acque europee tra i porti di Anversa-Bruges e Rotterdam, mentre a Singapore una nave Maersk ha completato a novembre 2025 la prima prova di bunkeraggio secondo il nuovo standard tecnico TR129, un passaggio che ha portato al rilascio di licenze di bunkeraggio metanolo effettive dal gennaio 2026: esempi concreti di come l'infrastruttura stia seguendo, con un certo ritardo, l'adozione della tecnologia di propulsione.

## Errori ricorrenti Mistake Library

Errore | Conseguenza | Come evitarlo
--- | --- | ---
Pianificazione dell'esercizio di una nave a metanolo/ammoniaca basata sulla teorica compatibilità tecnica, senza verificare la disponibilità reale di bunkeraggio lungo le rotte commerciali | Impossibilità pratica di rifornire la nave secondo il piano di viaggio originale | Verificare sempre la disponibilità effettiva di porti autorizzati al bunkeraggio del carburante specifico lungo le rotte pianificate
Tempi di coordinamento per il bunkeraggio sottostimati, trattandoli come equivalenti al bunkeraggio convenzionale | Ritardi operativi per l'autorizzazione caso per caso richiesta dalla maggior parte dei porti | Pianificare margini di tempo più ampi per il coordinamento del bunkeraggio di carburanti alternativi
Standard tecnico di riferimento del porto di bunkeraggio non verificato prima dell'operazione | Incompatibilità procedurale scoperta solo al momento del bunkeraggio | Verificare sempre quale standard tecnico specifico (es. TR129) si applica al porto di bunkeraggio previsto

## Osservazioni PSC

Il bunkeraggio di carburanti alternativi non è oggetto di verifica PSC diretta in questa fase, ma la documentazione delle operazioni di bunkeraggio e la formazione dell'equipaggio specifica per il carburante possono essere verificate nell'ambito di ispezioni generali sulle navi che li utilizzano.

## Suggerimenti operativi

- Non dare mai per scontata la disponibilità di bunkeraggio lungo una rotta commerciale solo perché la nave è tecnicamente compatibile con il carburante alternativo.
- Pianifica sempre margini di tempo più ampi per il coordinamento del bunkeraggio di metanolo/ammoniaca rispetto al bunkeraggio convenzionale.
- Monitora attivamente l'espansione della rete di porti autorizzati: la situazione cambia rapidamente di anno in anno.

## Checklist

- Disponibilità effettiva di bunkeraggio del carburante specifico verificata lungo le rotte commerciali pianificate
- Tempi di coordinamento per l'autorizzazione caso per caso pianificati con margine adeguato
- Standard tecnico di riferimento del porto di bunkeraggio verificato prima dell'operazione
- Rotte alternative o soste aggiuntive pianificate quando l'infrastruttura non è disponibile
- Espansione della rete di porti autorizzati monitorata nel tempo

## FAQ

Quanti porti offrono oggi il bunkeraggio di metanolo rispetto al GNL?
A fine 2025 risultavano attivi circa 48 porti con capacità di bunkeraggio metanolo, contro oltre 200 per il GNL: un divario significativo che riflette la maggiore maturità infrastrutturale del GNL.
Cos'è lo standard TR129?
Il riferimento tecnico sviluppato da Singapore per il bunkeraggio di metanolo, il cui primo utilizzo pratico è stato validato a novembre 2025 su una nave Maersk, portando al rilascio di licenze di bunkeraggio metanolo effettive dal gennaio 2026.
Quando sono attese le prime navi alimentate ad ammoniaca in servizio commerciale?
Non prima del 2026-2027, secondo le stime successive alle prime prove pilota condotte al Porto di Rotterdam per testare la capacità del porto di gestire il bunkeraggio di ammoniaca.
🎬 Foto, video e diagrammi interattivi aggiuntivi per questo argomento saranno disponibili nella prossima versione della piattaforma.

## Argomenti correlati

Carburanti Alternativi: Preparazione Operativa Just Transition e Impatto Sociale della Decarbonizzazione

### Lascia un feedback

Aiutaci a migliorare la piattaforma durante la beta: bastano trenta secondi.

Quanto trovi utile la piattaforma finora?
Commento (facoltativo)
Voglio iscrivermi alla newsletter
Ruolo