Operational Guide · Registers & Logbooks

# Trasporto di Materiali Radioattivi: Classe 7 IMDG e Codice INF

Trasportare combustibile nucleare irraggiato non richiede solo l'imballaggio giusto: richiede l'approvazione esplicita dello Stato di bandiera e di ogni Stato costiero attraversato dalla rotta.

Classe 7 IMDG materiali radioattivi Codice INF trefoil

## Spiegazione operativa

La Classe 7 del Codice IMDG disciplina il trasporto dei materiali radioattivi, identificati dalla caratteristica etichetta gialla e bianca con il simbolo trifoglio (trefoil) della radiazione, che deve riportare l'identità del radionuclide, il livello di attività e l'indice di trasporto. I colli sono classificati in categorie di robustezza crescente (Tipo A, Tipo B, e altre categorie IP) in funzione dell'attività, del calore, della radiazione e delle proprietà fissili del contenuto, secondo la classificazione delle normative di trasporto IAEA recepite nel Codice IMDG.

Per il combustibile nucleare irraggiato, il plutonio e i rifiuti radioattivi ad alta attività, si applica inoltre il Codice INF (International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships), che aggiunge requisiti specifici di progettazione e dotazione della nave. Ogni trasporto di prodotti soggetti al Codice INF deve essere approvato sia dallo Stato di bandiera sia da ogni Stato costiero attraversato dalla rotta prevista.

## Riferimento normativo

Codice IMDG, Classe 7 (materiali radioattivi): classificazione dei colli secondo le normative di trasporto IAEA (Tipo A, Tipo B, categorie IP), con etichettatura trefoil e indicazione di radionuclide, attività e indice di trasporto. Codice INF: requisiti aggiuntivi di progettazione e dotazione della nave per combustibile nucleare irraggiato, plutonio e rifiuti ad alta attività, con approvazione richiesta dallo Stato di bandiera e da ogni Stato costiero attraversato.

## Campo di applicazione

Ogni nave che trasporta materiali radioattivi Classe 7 IMDG; per il combustibile nucleare irraggiato, plutonio e rifiuti radioattivi ad alta attività soggetti al Codice INF, con responsabilità aggiuntiva di ottenere l'approvazione di bandiera e di ogni Stato costiero sulla rotta.

## Procedura / Come si compila

1. Verificare la classificazione IMDG Classe 7 del materiale trasportato e il tipo di collo richiesto (Tipo A, Tipo B, o categoria IP) in base ad attività, calore, radiazione e proprietà fissili.
2. Applicare l'etichettatura trefoil corretta, con indicazione di radionuclide, livello di attività e indice di trasporto sul collo.
3. Per i prodotti soggetti al Codice INF, verificare che la nave disponga dei requisiti di progettazione e dotazione richiesti prima di accettare il carico.
4. Ottenere l'approvazione esplicita dello Stato di bandiera e di ogni Stato costiero attraversato dalla rotta prevista, per i trasporti soggetti al Codice INF.
5. Predisporre la documentazione di trasporto IMDG, il Container/Vehicle Packing Certificate se applicabile, e le informazioni per il Comandante a supporto di stivaggio e segregazione.

## Esempio pratico

Esempio: una nave designata per il trasporto di combustibile nucleare irraggiato verifica preventivamente, prima di accettare il carico, che la propria configurazione soddisfi i requisiti di progettazione del Codice INF, e ottiene l'approvazione formale dello Stato di bandiera e di tutti gli Stati costieri lungo la rotta pianificata prima della partenza.

## Casi reali

Le difficolta storicamente riscontrate nel trasporto di materiali radioattivi via mare derivano proprio dalla necessità di ottenere l'approvazione di piu autorità statali contemporaneamente (bandiera e ogni Stato costiero attraversato): un processo che, se non avviato con largo anticipo rispetto alla data di partenza prevista, può generare ritardi operativi significativi non recuperabili a ridosso della partenza.

## Errori ricorrenti Mistake Library

Errore | Conseguenza | Come evitarlo
--- | --- | ---
Approvazione degli Stati costieri attraversati dalla rotta richiesta troppo tardi rispetto alla data di partenza prevista | Ritardo operativo significativo, con impossibilità di partire nei tempi previsti | Avviare il processo di approvazione di bandiera e Stati costieri con largo anticipo rispetto alla data di partenza
Requisiti di progettazione e dotazione del Codice INF non verificati prima di accettare il carico | Scoperta tardiva di non conformità della nave ai requisiti specifici | Verificare sempre la conformità della nave al Codice INF prima di accettare un carico soggetto a questo regime
Tipo di collo (A, B, IP) determinato senza considerare tutte le proprietà rilevanti del materiale (attività, calore, radiazione, fissilità) | Collo non conforme al livello di robustezza richiesto per il materiale specifico | Determinare sempre il tipo di collo richiesto considerando tutte le proprietà rilevanti del materiale radioattivo trasportato

## Osservazioni PSC

I PSCO verificano la documentazione di trasporto Classe 7, la conformità dell'etichettatura trefoil e, per i trasporti soggetti al Codice INF, l'evidenza delle approvazioni richieste da Stato di bandiera e Stati costieri.

## Suggerimenti operativi

- Avvia il processo di approvazione di bandiera e Stati costieri con largo anticipo: coinvolge più autorità e richiede tempo.
- Verifica sempre la conformità della nave ai requisiti del Codice INF prima di accettare un carico di combustibile nucleare irraggiato, plutonio o rifiuti ad alta attività.
- Determina il tipo di collo richiesto (A, B, IP) considerando tutte le proprietà rilevanti del materiale, non solo il livello di attività.

## Checklist

- Classificazione IMDG Classe 7 e tipo di collo determinati correttamente
- Etichettatura trefoil applicata con radionuclide, attività e indice di trasporto
- Conformità della nave ai requisiti del Codice INF verificata, se applicabile
- Approvazione di Stato di bandiera e di ogni Stato costiero attraversato ottenuta con anticipo
- Documentazione di trasporto e informazioni per il Comandante predisposte

## FAQ

Cos'è il Codice INF?
L'International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships, che aggiunge requisiti di progettazione e dotazione della nave per questi materiali specifici.
Chi deve approvare un trasporto di materiali soggetti al Codice INF?
Sia lo Stato di bandiera della nave sia ogni Stato costiero attraversato dalla rotta prevista devono approvare esplicitamente il trasporto.
Cosa deve riportare l'etichetta trefoil di un collo Classe 7?
L'identità del radionuclide, il livello di attività e l'indice di trasporto, oltre al simbolo trifoglio della radiazione su fondo giallo e bianco.
🎬 Foto, video e diagrammi interattivi aggiuntivi per questo argomento saranno disponibili nella prossima versione della piattaforma.

## Argomenti correlati

MARPOL Annesso III: Sostanze Nocive Trasportate in Forma di Colli Dangerous Goods Manifest e Notifica alle Autorità Portuali

### Lascia un feedback

Aiutaci a migliorare la piattaforma durante la beta: bastano trenta secondi.

Quanto trovi utile la piattaforma finora?
Commento (facoltativo)
Voglio iscrivermi alla newsletter
Ruolo