Operational Guide · Registers & Logbooks

# Efficienza Energetica Operativa in Sala Macchine

Il rating CII si migliora anche con leve che appartengono interamente alla sala macchine: ottimizzazione del carico motore, recupero di calore e gestione dei generatori ausiliari.

efficienza energetica waste heat recovery shaft generator CII

## Spiegazione operativa

Mentre il SEEMP Part III e il calcolo del rating CII sono trattati a livello di Compagnia e di rotta nel modulo Environmental Compliance, la sala macchine dispone di leve tecniche proprie per contribuire concretamente al miglioramento dell'indicatore, indipendentemente dalle decisioni commerciali su velocità e rotta.

Tra le misure più rilevanti: l'ottimizzazione del carico del motore principale nell'intervallo di massima efficienza specifica (evitando sia il sovraccarico che il funzionamento cronico a carichi molto bassi), l'uso di sistemi di recupero di calore di scarto (waste heat recovery) per la produzione di vapore o energia elettrica dai gas di scarico, l'impiego dello shaft generator per ridurre il funzionamento dei generatori ausiliari a combustibile durante la navigazione, e il monitoraggio delle prestazioni del motore come indicatore indiretto di fouling dello scafo e dell'elica.

## Riferimento normativo

Le misure di efficienza energetica operativa in sala macchina supportano il rispetto del rating CII e degli obblighi SEEMP Part III (trattati nel dettaglio nel modulo Environmental Compliance), senza costituire un requisito normativo autonomo distinto: rientrano nelle buone pratiche tecniche di gestione della sala macchine richieste implicitamente dalla necessità di raggiungere il rating CII annuale target.

## Campo di applicazione

Ogni nave soggetta a rendicontazione CII (≥5.000 GT secondo MARPOL Annex VI) che dispone di sistemi di recupero di calore, shaft generator o strumenti di monitoraggio delle prestazioni del motore.

## Procedura / Come si compila

1. Monitorare il carico del motore principale rispetto all'intervallo di massima efficienza specifica indicato dal costruttore, segnalando scostamenti prolungati dall'ufficio tecnico.
2. Verificare il funzionamento e la disponibilità del sistema di recupero di calore di scarto (waste heat recovery), massimizzandone l'utilizzo quando le condizioni operative lo consentono.
3. Privilegiare l'uso dello shaft generator rispetto ai generatori ausiliari a combustibile durante la navigazione, quando le condizioni di carico elettrico lo permettono.
4. Monitorare il trend delle prestazioni del motore (consumo specifico, potenza per giri) come indicatore indiretto di deterioramento delle prestazioni idrodinamiche dello scafo e dell'elica.
5. Registrare e comunicare all'ufficio tecnico ogni deviazione significativa delle prestazioni rispetto al trend storico, per una eventuale programmazione di pulizia scafo/elica.

## Esempio pratico

Esempio di applicazione: il monitoraggio del consumo specifico del motore principale rileva un progressivo aumento non spiegabile da variazioni di carico o condizioni meteo-marine, indicando un possibile deterioramento delle prestazioni idrodinamiche dello scafo; l'informazione viene comunicata all'ufficio tecnico, che programma un intervento di pulizia scafo prima del successivo ciclo di manutenzione ordinaria.

## Casi reali

L'adozione di sistemi di waste heat recovery e shaft generator, inizialmente motivata da considerazioni di risparmio sui costi di combustibile, ha assunto un ruolo più rilevante ai fini del rating CII man mano che le soglie annuali si sono fatte più severe, rendendo evidente che le stesse misure tecniche di efficienza operativa contribuiscono direttamente sia al risparmio economico sia alla conformità normativa.

## Errori ricorrenti Mistake Library

Errore | Conseguenza | Come evitarlo
--- | --- | ---
Motore principale fatto funzionare cronicamente a carichi molto bassi per esigenze commerciali, senza monitoraggio dell'impatto sull'efficienza specifica | Consumo specifico peggiore del previsto, con impatto negativo sul rating CII | Monitorare e segnalare il funzionamento prolungato fuori dall'intervallo di massima efficienza
Sistema di recupero di calore disponibile ma sotto-utilizzato per assenza di procedure operative chiare | Mancato sfruttamento di un risparmio energetico disponibile | Definire procedure operative chiare per massimizzare l'uso del sistema di recupero di calore quando disponibile
Deterioramento delle prestazioni del motore attribuito genericamente a 'usura' senza verificare l'ipotesi di fouling scafo/elica | Pulizia scafo non programmata tempestivamente, con impatto crescente su consumo ed emissioni | Verificare sistematicamente il trend delle prestazioni come possibile indicatore di fouling, non solo di usura motore

## Osservazioni PSC

Il tema non è oggetto di verifica PSC diretta, ma le prestazioni energetiche complessive della nave (rating CII) sono verificabili a livello documentale insieme al SEEMP Part III nell'ambito dei controlli MARPOL Annex VI.

## Suggerimenti operativi

- Monitora il carico del motore principale rispetto all'intervallo di massima efficienza specifica, segnalando scostamenti prolungati.
- Massimizza l'uso del sistema di recupero di calore e dello shaft generator quando le condizioni operative lo consentono.
- Tratta il deterioramento delle prestazioni del motore come possibile segnale di fouling scafo/elica, non solo come normale usura.

## Checklist

- Carico del motore principale monitorato rispetto all'intervallo di massima efficienza
- Sistema di recupero di calore verificato funzionante e utilizzato quando possibile
- Shaft generator privilegiato rispetto ai generatori ausiliari quando le condizioni lo consentono
- Trend delle prestazioni del motore monitorato come indicatore di fouling scafo/elica
- Deviazioni significative comunicate tempestivamente all'ufficio tecnico

## FAQ

Questa scheda sostituisce il SEEMP Part III trattato in Environmental Compliance?
No: questa scheda si concentra sulle leve tecniche operative disponibili in sala macchine (carico motore, waste heat recovery, shaft generator, monitoraggio prestazioni), mentre il SEEMP Part III e il calcolo del rating CII restano trattati nel modulo Environmental Compliance.
Come contribuisce lo shaft generator al miglioramento del rating CII?
Riducendo il funzionamento dei generatori ausiliari a combustibile durante la navigazione, con conseguente riduzione del consumo di combustibile complessivo e delle emissioni associate al calcolo del CII.
Perché monitorare le prestazioni del motore come indicatore di fouling scafo/elica?
Perché un progressivo aumento del consumo specifico non spiegabile da variazioni di carico o condizioni meteo-marine è spesso il primo segnale rilevabile di un deterioramento delle prestazioni idrodinamiche dovuto ad accumulo di fouling, permettendo di programmare per tempo un intervento di pulizia.
🎬 Foto, video e diagrammi interattivi aggiuntivi per questo argomento saranno disponibili nella prossima versione della piattaforma.

## Argomenti correlati

SEEMP Parte II/III CII (Carbon Intensity Indicator)

### Lascia un feedback

Aiutaci a migliorare la piattaforma durante la beta: bastano trenta secondi.

Quanto trovi utile la piattaforma finora?
Commento (facoltativo)
Voglio iscrivermi alla newsletter
Ruolo