Operational Guide · Registers & Logbooks

# Boiler Operations

La caldaia ausiliaria è spesso l'apparato meno monitorato della sala macchine, finché un difetto ai dispositivi di sicurezza non la rende improvvisamente la priorità assoluta.

boiler caldaia ausiliaria SOLAS II-1 pressione

## Spiegazione operativa

La caldaia ausiliaria (auxiliary boiler) fornisce vapore per il riscaldamento del combustibile pesante, i servizi generali e, su alcune navi, il funzionamento di turbogeneratori ausiliari: pur non essendo l'apparato propulsivo principale, un suo malfunzionamento improvviso — specialmente ai dispositivi di sicurezza sulla pressione — rappresenta un rischio grave per l'equipaggio.

SOLAS Chapter II-1, Regulation 26 stabilisce il principio generale che macchinari, caldaie e altri recipienti a pressione, con le relative tubazioni e accessori, devono essere di progettazione e costruzione adeguate al servizio previsto e installati e protetti in modo da ridurre al minimo ogni pericolo per le persone a bordo. Il survey della caldaia comprende un esame esterno approfondito (supporti, tiranti, condotti di scarico fumi, base del fumaiolo) e un esame interno completo della caldaia, del surriscaldatore, del controllo di surriscaldamento, del riscaldatore d'aria e dell'economizzatore, se presenti, con verifica del corretto funzionamento e della corretta regolazione dei dispositivi di sicurezza sotto condizioni di esercizio.

## Riferimento normativo

SOLAS Chapter II-1, Regulation 26 (Machinery): principio generale di adeguatezza di progettazione e costruzione per caldaie e recipienti a pressione; requisiti di survey della Società di Classificazione applicabile per l'esame periodico esterno e interno della caldaia e la verifica dei dispositivi di sicurezza.

## Campo di applicazione

Ogni nave dotata di caldaia ausiliaria (a combustione o a recupero di calore dai gas di scarico) per la produzione di vapore per servizi generali, riscaldamento combustibile o turbogeneratori ausiliari.

## Procedura / Come si compila

1. Effettuare l'esame esterno della caldaia verificando lo stato di supporti, tiranti, condotti di scarico fumi e base del fumaiolo.
2. Effettuare l'esame interno completo di caldaia, surriscaldatore, controllo di surriscaldamento, riscaldatore d'aria ed economizzatore secondo il programma di manutenzione e survey applicabile.
3. Verificare il corretto funzionamento e la corretta taratura delle valvole di sicurezza sotto condizioni di esercizio, non solo a caldaia ferma.
4. Mantenere il trattamento chimico dell'acqua di alimento secondo le specifiche del costruttore, verificando periodicamente i parametri (durezza, pH, ossigeno disciolto).
5. Documentare ogni anomalia rilevata durante gli esami periodici e programmare l'intervento correttivo prima del successivo ciclo di survey.

## Esempio pratico

Esempio di verifica: durante l'esame interno periodico della caldaia ausiliaria, viene rilevata una lieve corrosione localizzata sulle tubazioni del surriscaldatore; l'intervento correttivo viene programmato e completato prima della scadenza del survey, evitando che il difetto si aggravi fino a compromettere l'integrità del sistema.

## Casi reali

Guasti gravi ai dispositivi di sicurezza sulla pressione delle caldaie ausiliarie, in diversi casi documentati nel settore, sono stati ricondotti a una manutenzione dei sistemi di sicurezza trattata come attività secondaria rispetto alla produzione di vapore, con verifiche funzionali sotto condizioni di esercizio effettuate meno frequentemente di quanto necessario.

## Errori ricorrenti Mistake Library

Errore | Conseguenza | Come evitarlo
--- | --- | ---
Verifica dei dispositivi di sicurezza limitata a un controllo visivo, senza test funzionale sotto condizioni di esercizio | Malfunzionamento della valvola di sicurezza non rilevato fino a un evento critico | Testare sempre i dispositivi di sicurezza sotto reali condizioni di esercizio, non solo con controllo visivo
Trattamento chimico dell'acqua di alimento non monitorato con regolarità | Corrosione o incrostazioni interne accelerate, non rilevate fino all'esame interno periodico | Monitorare regolarmente i parametri chimici dell'acqua di alimento tra un survey e l'altro
Anomalie minori rilevate durante gli esami periodici non programmate per la correzione | Aggravamento del difetto fino al survey successivo | Programmare sempre l'intervento correttivo per ogni anomalia rilevata, anche se minore

## Osservazioni PSC

I PSCO possono verificare la documentazione degli ultimi survey della caldaia e, in caso di dubbi sulla sicurezza generale della sala macchine, richiedere evidenza del funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

## Suggerimenti operativi

- Testa sempre i dispositivi di sicurezza della caldaia sotto reali condizioni di esercizio, non limitarti al controllo visivo.
- Monitora regolarmente i parametri chimici dell'acqua di alimento, non solo in occasione del survey periodico.
- Programma sempre l'intervento correttivo per ogni anomalia rilevata durante gli esami, anche se apparentemente minore.

## Checklist

- Esame esterno della caldaia completato (supporti, tiranti, condotti fumi)
- Esame interno di caldaia, surriscaldatore, riscaldatore d'aria ed economizzatore completato
- Dispositivi di sicurezza testati funzionalmente sotto condizioni di esercizio
- Parametri chimici dell'acqua di alimento monitorati regolarmente
- Anomalie rilevate documentate e programmate per la correzione

## FAQ

Cosa richiede SOLAS Regulation II-1/26 per le caldaie?
Che macchinari, caldaie e altri recipienti a pressione, con le relative tubazioni e accessori, siano di progettazione e costruzione adeguate al servizio previsto e installati e protetti in modo da ridurre al minimo ogni pericolo per le persone a bordo.
Perché testare i dispositivi di sicurezza sotto condizioni di esercizio e non solo a caldaia ferma?
Perché solo in condizioni di esercizio reale è possibile verificare che la valvola di sicurezza intervenga correttamente alla pressione di taratura prevista, condizione non replicabile con un controllo visivo statico.
Cosa comprende l'esame interno periodico della caldaia?
Un esame approfondito della caldaia stessa, del surriscaldatore, del controllo di surriscaldamento, del riscaldatore d'aria e dell'economizzatore, se presenti, verificando lo stato generale e la corretta regolazione dei dispositivi di sicurezza.
🎬 Foto, video e diagrammi interattivi aggiuntivi per questo argomento saranno disponibili nella prossima versione della piattaforma.

## Argomenti correlati

Planned Maintenance System Gestione Avarie e Blackout

### Lascia un feedback

Aiutaci a migliorare la piattaforma durante la beta: bastano trenta secondi.

Quanto trovi utile la piattaforma finora?
Commento (facoltativo)
Voglio iscrivermi alla newsletter
Ruolo