Operational Guide · Registers & Logbooks

# Gestione dei Contratti di Riparazione con il Cantiere

Una repair specification generica e una negoziazione contrattuale affrettata sono tra le cause piu comuni di sforamento costi e tempi in bacino: la pianificazione del contratto dovrebbe iniziare 6-9 mesi prima dell'ingresso, non poche settimane.

repair contract shipyard BIMCO RepairCon cantiere

## Spiegazione operativa

Il contratto di riparazione con il cantiere e un documento legalmente vincolante che definisce termini e condizioni tra armatore e cantiere per la riparazione o manutenzione della nave. Una pianificazione professionale del bacino dovrebbe iniziare 6-9 mesi prima dell'ingresso: circa 12 mesi prima per il survey subacqueo e la valutazione delle condizioni, 9 mesi prima per lo sviluppo delle specifiche tecniche, e 6-7 mesi prima per la gara competitiva e la selezione del cantiere.

Il framework contrattuale BIMCO RepairCon e comunemente usato come base per questi accordi, con particolare attenzione all'allocazione chiara delle responsabilita per eventuali danni causati alla nave durante i lavori di riparazione o manutenzione.

## Riferimento normativo

Non esiste un quadro IMO specifico per i contratti di riparazione; la prassi di settore si basa su framework contrattuali standard come BIMCO RepairCon, integrati da clausole specifiche su scope of work, garanzie, meccanismi di risoluzione delle controversie, clausole di cancellazione e legge/giurisdizione applicabile.

## Campo di applicazione

Ogni nave in pianificazione per un ingresso in bacino, con responsabilita del Superintendent/reparto tecnico della Compagnia nel condurre la negoziazione contrattuale e nel monitorare l'esecuzione dei lavori secondo i termini concordati.

## Procedura / Come si compila

1. Avviare il survey subacqueo e la valutazione delle condizioni circa 12 mesi prima dell'ingresso previsto in bacino.
2. Sviluppare la repair specification dettagliata (piano di rinnovo acciaio, specifiche di coating, scope dei lavori macchinari, lista ricambi con tempi di consegna) circa 9 mesi prima.
3. Condurre la gara competitiva e la selezione del cantiere circa 6-7 mesi prima, negoziando ogni voce di lavoro (price analysis review) per verificare che il preventivo copra l'intero scope of work.
4. Negoziare esplicitamente giorni di riparazione realistici (sia in bacino sia in banchina di riparazione) e termini di pagamento (percentuale prima dell'arrivo, dopo la partenza, ecc.).
5. Assicurare nel contratto un'allocazione chiara delle responsabilita per danni causati alla nave durante i lavori, con meccanismi di risoluzione delle controversie definiti.

## Esempio pratico

Esempio: 9 mesi prima dell'ingresso in bacino, il Superintendent finalizza la repair specification con piano di rinnovo acciaio dettagliato per zona, specifiche di coating per area, e lista ricambi critici con tempi di consegna verificati; la negoziazione con i cantieri candidati avviene 6 mesi prima, con revisione linea per linea di ogni voce di costo prima della firma.

## Casi reali

Ritardi e sforamenti di costo in bacino derivano frequentemente da una repair specification troppo generica, sviluppata senza il tempo necessario per un'analisi dettagliata delle condizioni reali della nave: quando il cantiere scopre lavori aggiuntivi non previsti nella specifica originale durante l'esecuzione, la negoziazione avviene in condizioni di forza contrattuale sfavorevole per l'armatore, con margini di trattativa molto piu ridotti rispetto alla fase di gara competitiva.

## Errori ricorrenti Mistake Library

Errore | Conseguenza | Come evitarlo
--- | --- | ---
Repair specification sviluppata in modo generico, senza un'analisi dettagliata delle condizioni reali della nave | Lavori aggiuntivi scoperti durante l'esecuzione, negoziati in condizioni contrattuali sfavorevoli | Investire tempo adeguato (circa 9 mesi prima) nello sviluppo di una repair specification dettagliata e verificata
Negoziazione contrattuale condotta a ridosso dell'ingresso in bacino per mancanza di pianificazione anticipata | Minore potere negoziale e scelta limitata di cantieri disponibili | Avviare la pianificazione del bacino 6-9 mesi prima, secondo la timeline professionale raccomandata
Allocazione delle responsabilita per danni durante i lavori non chiaramente definita nel contratto | Controversie complesse e costose in caso di danno alla nave durante la riparazione | Definire esplicitamente nel contratto l'allocazione delle responsabilita e i meccanismi di risoluzione delle controversie

## Osservazioni PSC

La gestione dei contratti di riparazione non e tipicamente oggetto di verifica PSC diretta, ma la qualita dei lavori eseguiti in bacino (coating, rinnovo acciaio, macchinari) verificata nelle ispezioni successive riflette indirettamente l'efficacia della specifica contrattuale e della supervisione dei lavori.

## Suggerimenti operativi

- Non affrettare la fase di sviluppo della repair specification: un investimento di tempo a monte riduce drasticamente le sorprese contrattuali durante l'esecuzione.
- Negozia ogni voce di costo linea per linea (price analysis review), non accettare un preventivo aggregato senza verifica dettagliata.
- Definisci sempre esplicitamente nel contratto l'allocazione delle responsabilita per danni causati durante i lavori, prima della firma.

## Checklist

- Survey subacqueo e valutazione condizioni avviati circa 12 mesi prima dell'ingresso
- Repair specification dettagliata sviluppata circa 9 mesi prima
- Gara competitiva e selezione del cantiere condotte circa 6-7 mesi prima
- Ogni voce di costo negoziata e verificata (price analysis review)
- Allocazione delle responsabilita per danni e meccanismi di risoluzione controversie definiti nel contratto

## FAQ

Quando dovrebbe iniziare la pianificazione professionale di un ingresso in bacino?
Circa 6-9 mesi prima dell'ingresso: 12 mesi prima per il survey subacqueo e la valutazione delle condizioni, 9 mesi prima per le specifiche tecniche, 6-7 mesi prima per la gara competitiva e la selezione del cantiere.
Cos'e il BIMCO RepairCon?
Un framework contrattuale standard comunemente usato come base per gli accordi di riparazione nave-cantiere, che struttura scope of work, garanzie, termini di pagamento e meccanismi di risoluzione delle controversie.
Perche la repair specification dettagliata e cosi importante?
Perche riduce il rischio di lavori aggiuntivi scoperti durante l'esecuzione, che altrimenti verrebbero negoziati in condizioni contrattuali sfavorevoli per l'armatore rispetto alla fase di gara competitiva iniziale.
🎬 Foto, video e diagrammi interattivi aggiuntivi per questo argomento saranno disponibili nella prossima versione della piattaforma.

## Argomenti correlati

Pianificazione dell'Ingresso in Bacino Gestione dei Rifiuti di Cantiere durante il Bacino

### Lascia un feedback

Aiutaci a migliorare la piattaforma durante la beta: bastano trenta secondi.

Quanto trovi utile la piattaforma finora?
Commento (facoltativo)
Voglio iscrivermi alla newsletter
Ruolo