Operational Guide · Registers & Logbooks

# Coating di Nuova Generazione: Pianificare la Scelta in Bacino

Un coating biocide-free con ciclo di vita fino a 10 anni cambia il calcolo economico del prossimo ingresso in bacino: la scelta del sistema antivegetativo non è più solo una questione ambientale, ma di pianificazione del ciclo di manutenzione.

antifouling coating biocide-free pianificazione bacino PSPC

## Spiegazione operativa

Il settore dei rivestimenti antivegetativi sta attraversando una transizione verso tecnologie biocide-free e fouling-release a base siliconica, che offrono cicli di vita del rivestimento più lunghi (fino a 10 anni secondo i produttori) rispetto ai sistemi biocidi tradizionali, insieme a una riduzione della resistenza d'attrito dello scafo. Questa tendenza risponde sia a una pressione normativa crescente sui sistemi biocidi tradizionali, sia alla ricerca di risparmi energetici operativi coerenti con gli obiettivi di riduzione delle emissioni GHG dell'IMO.

Per la pianificazione del bacino, la scelta del sistema di coating non è più solo una decisione tecnica isolata: un ciclo di vita del coating più lungo modifica il calcolo economico degli intervalli tra un ingresso in bacino e il successivo, con implicazioni dirette sulla programmazione a lungo termine della manutenzione dello scafo secondo il PSPC (Performance Standard for Protective Coatings).

## Riferimento normativo

Il PSPC (Risoluzione IMO MSC.215(82) e successive) disciplina i requisiti di preparazione superficiale e applicazione per i coating protettivi; le tecnologie antivegetative biocide-free non sono ancora oggetto di un singolo standard IMO dedicato, ma si inseriscono in una pressione regolatoria crescente sui sistemi biocidi tradizionali osservata a livello internazionale e in diverse giurisdizioni nazionali.

## Campo di applicazione

Ogni nave in fase di pianificazione di un ingresso in bacino che preveda il rinnovo del sistema antivegetativo, con valutazione comparativa tra sistemi biocidi tradizionali e tecnologie di nuova generazione biocide-free/fouling-release.

## Procedura / Come si compila

1. Valutare, in fase di pianificazione del bacino, il ciclo di vita atteso del sistema di coating scelto rispetto alla data prevista per il successivo ingresso in bacino.
2. Confrontare i costi totali di ciclo vita (costo di applicazione, durata, risparmio energetico atteso) tra sistemi biocidi tradizionali e tecnologie biocide-free/fouling-release di nuova generazione.
3. Verificare la compatibilità del sistema di coating scelto con i requisiti PSPC applicabili e con lo stato del coating esistente sullo scafo.
4. Coordinare con il cantiere la preparazione superficiale specifica richiesta dai sistemi di nuova generazione, spesso diversa da quella per i sistemi biocidi tradizionali.
5. Documentare la scelta del sistema di coating e le motivazioni tecnico-economiche nella repair specification, per riferimento nei cicli di bacino successivi.

## Esempio pratico

Esempio: in fase di pianificazione di un ingresso in bacino quinquennale, il Superintendent valuta un sistema di coating fouling-release biocide-free con ciclo di vita atteso di 10 anni, confrontandone il costo totale con quello di due rinnovi successivi di un sistema biocida tradizionale con ciclo di vita di 5 anni, includendo nella valutazione il risparmio energetico atteso dalla ridotta resistenza d'attrito.

## Casi reali

La crescente pressione regolatoria sui sistemi antivegetativi biocidi tradizionali, unita alla ricerca di risparmi energetici operativi in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione del settore, sta spingendo un numero crescente di Compagnie a rivalutare la scelta del sistema di coating come parte integrante della pianificazione del ciclo di manutenzione dello scafo, non più come una decisione isolata al singolo ingresso in bacino.

## Errori ricorrenti Mistake Library

Errore | Conseguenza | Come evitarlo
--- | --- | ---
Scelta del sistema di coating basata solo sul costo di applicazione immediato, senza considerare il ciclo di vita totale | Costo totale di ciclo vita superiore nel lungo periodo, con ingressi in bacino più frequenti del necessario | Valutare sempre il costo totale di ciclo vita, non solo il costo di applicazione immediato del coating
Preparazione superficiale specifica richiesta dai sistemi di nuova generazione non coordinata per tempo con il cantiere | Ritardi o non conformità nell'applicazione del nuovo sistema di coating | Coordinare con il cantiere la preparazione superficiale specifica richiesta, verificandola prima dell'ingresso in bacino
Motivazioni della scelta del sistema di coating non documentate nella repair specification | Perdita di informazioni utili per la valutazione comparativa nei cicli di bacino successivi | Documentare sempre le motivazioni tecnico-economiche della scelta del coating per riferimento futuro

## Osservazioni PSC

La scelta del sistema di coating non è tipicamente oggetto di verifica PSC diretta; i PSCO possono verificare la validità dell'International Anti-fouling System Certificate e la coerenza con il sistema effettivamente applicato, indipendentemente dalla tecnologia specifica scelta.

## Suggerimenti operativi

- Valuta sempre il costo totale di ciclo vita del sistema di coating, non solo il costo di applicazione immediato al singolo ingresso in bacino.
- Coordina con il cantiere la preparazione superficiale specifica richiesta dai sistemi di nuova generazione, spesso diversa da quella tradizionale.
- Documenta le motivazioni della scelta del coating nella repair specification, per una valutazione comparativa più informata nei cicli successivi.

## Checklist

- Ciclo di vita atteso del sistema di coating valutato rispetto al successivo ingresso in bacino pianificato
- Costo totale di ciclo vita confrontato tra sistemi biocidi tradizionali e tecnologie di nuova generazione
- Compatibilità del sistema scelto con i requisiti PSPC e con lo stato del coating esistente verificata
- Preparazione superficiale specifica coordinata per tempo con il cantiere
- Motivazioni della scelta documentate nella repair specification per riferimento futuro

## FAQ

Cosa distingue un coating biocide-free da un sistema antivegetativo tradizionale?
I sistemi biocide-free (spesso a base siliconica, fouling-release) non rilasciano sostanze biocide nell'ambiente marino, offrendo tipicamente cicli di vita più lunghi e una riduzione della resistenza d'attrito dello scafo, a differenza dei sistemi biocidi tradizionali.
Perché la scelta del coating influisce sulla pianificazione del bacino?
Perché un ciclo di vita del coating più lungo modifica gli intervalli economicamente convenienti tra un ingresso in bacino e il successivo, un fattore da considerare nella pianificazione a lungo termine della manutenzione dello scafo.
I sistemi di nuova generazione richiedono una preparazione superficiale diversa?
Spesso sì: è importante coordinare con il cantiere i requisiti specifici di preparazione superficiale del sistema scelto, che possono differire da quelli dei sistemi biocidi tradizionali.
🎬 Foto, video e diagrammi interattivi aggiuntivi per questo argomento saranno disponibili nella prossima versione della piattaforma.

## Argomenti correlati

Gestione Rifiuti di Cantiere Anti-Fouling Systems (Convenzione AFS)

### Lascia un feedback

Aiutaci a migliorare la piattaforma durante la beta: bastano trenta secondi.

Quanto trovi utile la piattaforma finora?
Commento (facoltativo)
Voglio iscrivermi alla newsletter
Ruolo