Operational Guide · Registers & Logbooks

# IMO DCS: Transport Work e Granularita Avanzata dal 2026

Le navi che non hanno adottato la raccolta dati avanzata su base volontaria da gennaio 2025 devono farlo obbligatoriamente dal 1 gennaio 2026: non basta più il consumo totale di combustibile, serve il dettaglio per singolo consumatore di bordo.

IMO DCS MARPOL Annex VI transport work granularita dati

## Spiegazione operativa

La Risoluzione MEPC.385(81) ha introdotto due categorie di dati aggiuntive nel Ship Fuel Oil Consumption Database (IMO DCS): i dati di transport work (il lavoro di trasporto effettivamente svolto, non solo le miglia percorse) e una granularita avanzata del consumo di combustibile, suddiviso per singolo gruppo di consumatori di bordo (motore principale, motori ausiliari, caldaie) e per condizione operativa (underway/not underway).

Le navi da 5.000 GT in su che non hanno iniziato la raccolta dati avanzata su base volontaria da gennaio 2025 sono obbligate a farlo dal 1° gennaio 2026. Un ulteriore cambiamento riguarda la trasparenza dei dati: tutti i dati riportati nell'IMO DCS saranno accessibili alle Parti dell'Annesso VI in formato non anonimizzato, mentre continuera a essere disponibile al pubblico un database anonimizzato.

## Riferimento normativo

MARPOL Annesso VI, Capitolo 4 — emendamenti Ris. MEPC.385(81), in vigore dal 1° agosto 2025, con obbligo pieno di raccolta dati avanzata (transport work e granularita per consumatore) dal 1° gennaio 2026 per le navi che non hanno aderito su base volontaria da gennaio 2025.

## Campo di applicazione

Ogni nave da 5.000 GT in su soggetta a IMO DCS secondo MARPOL Annesso VI Capitolo 4, con responsabilita della Compagnia nell'adeguare i sistemi di raccolta dati di bordo ai nuovi requisiti di granularita.

## Procedura / Come si compila

1. Verificare se la nave ha gia aderito alla raccolta dati avanzata su base volontaria da gennaio 2025; in caso contrario, predisporre l'adeguamento entro il 1 gennaio 2026.
2. Adeguare i sistemi di bordo per registrare il consumo di combustibile separatamente per motore principale, motori ausiliari e caldaie.
3. Registrare separatamente il consumo nelle condizioni underway e not underway, non piu come dato aggregato unico.
4. Predisporre la raccolta dei dati di transport work (lavoro di trasporto effettivo), distinti dalle sole miglia percorse gia raccolte in precedenza.
5. Informare l'equipaggio e l'ufficio tecnico che i dati riportati saranno ora accessibili in formato non anonimizzato alle Parti dell'Annesso VI, con implicazioni sulla trasparenza verso le Amministrazioni di bandiera.

## Esempio pratico

Esempio: una nave da 8.000 GT che finora registrava solo il consumo totale mensile di combustibile predispone, entro il 1 gennaio 2026, un sistema di monitoraggio che separa il consumo del motore principale da quello dei motori ausiliari e delle caldaie, e distingue le ore underway da quelle not underway, in coerenza con i nuovi requisiti di granularita IMO DCS.

## Casi reali

Le navi che hanno rimandato l'adeguamento dei propri sistemi di raccolta dati, contando sulla data di adesione volontaria di gennaio 2025 come non vincolante, si trovano ora a dover completare in tempi stretti l'implementazione tecnica prima della scadenza obbligatoria del 1 gennaio 2026: un adeguamento che richiede tempo per la configurazione dei sistemi di monitoraggio di bordo e non puo essere improvvisato a ridosso della scadenza.

## Errori ricorrenti Mistake Library

Errore | Conseguenza | Come evitarlo
--- | --- | ---
Adeguamento dei sistemi di raccolta dati rimandato contando sulla sola scadenza obbligatoria del 2026, senza considerare i tempi tecnici di implementazione | Sistemi non pronti in tempo utile, rischio di non conformita alla scadenza del 1 gennaio 2026 | Avviare l'adeguamento dei sistemi di monitoraggio con largo anticipo rispetto alla scadenza obbligatoria
Dati di consumo combustibile continuati a raccogliere in forma aggregata, senza separazione per consumatore o condizione operativa | Non conformita ai nuovi requisiti di granularita IMO DCS | Adeguare sempre i sistemi di bordo alla separazione per consumatore (motore principale, ausiliari, caldaie) e condizione operativa richiesta
Implicazioni della trasparenza dei dati non anonimizzati verso le Amministrazioni di bandiera non comunicate internamente | Sorpresa organizzativa quando i dati diventano visibili alle Parti dell'Annesso VI | Informare per tempo l'ufficio tecnico e la Compagnia del nuovo livello di trasparenza dei dati riportati

## Osservazioni PSC

La conformita ai requisiti di granularita IMO DCS non e tipicamente oggetto di verifica PSC diretta immediata, ma l'aggiornamento del SEEMP Part II e la coerenza dei dati raccolti possono essere verificati nell'ambito di ispezioni generali sulla documentazione ambientale.

## Suggerimenti operativi

- Non aspettare la scadenza del 1 gennaio 2026 per adeguare i sistemi di raccolta dati: i tempi tecnici di implementazione richiedono anticipo.
- Verifica sempre che il sistema di bordo separi il consumo per motore principale, ausiliari e caldaie, e per condizione underway/not underway.
- Comunica per tempo all'ufficio tecnico che i dati riportati saranno ora accessibili in formato non anonimizzato alle Parti dell'Annesso VI.

## Checklist

- Adesione volontaria 2025 o necessita di adeguamento obbligatorio 2026 verificata
- Sistema di bordo adeguato alla separazione del consumo per singolo gruppo di consumatori
- Consumo separato per condizione underway/not underway registrato
- Dati di transport work predisposti per la raccolta
- Implicazioni di trasparenza dei dati non anonimizzati comunicate internamente

## FAQ

Da quando e obbligatoria la raccolta dati avanzata IMO DCS per tutte le navi?
Dal 1 gennaio 2026, per le navi da 5.000 GT in su che non hanno gia aderito su base volontaria da gennaio 2025.
Cosa si intende per dati di transport work?
Il lavoro di trasporto effettivamente svolto dalla nave, un dato distinto e piu completo rispetto alle sole miglia percorse raccolte in precedenza nell'IMO DCS.
I dati IMO DCS saranno visibili pubblicamente?
I dati completi e non anonimizzati saranno accessibili alle Parti dell'Annesso VI; continuera pero a essere disponibile al pubblico un database in forma anonimizzata.
🎬 Foto, video e diagrammi interattivi aggiuntivi per questo argomento saranno disponibili nella prossima versione della piattaforma.

## Argomenti correlati

MARPOL Annesso VI Fuel Oil Changeover

### Lascia un feedback

Aiutaci a migliorare la piattaforma durante la beta: bastano trenta secondi.

Quanto trovi utile la piattaforma finora?
Commento (facoltativo)
Voglio iscrivermi alla newsletter
Ruolo