Apprendimento

# Maritime AI Parziale

L'assistente pensato per rispondere a domande operative citando sempre norma, guida, esempio e osservazione PSC di riferimento.

### Cosa troverai qui a regime

L'utente pone una domanda operativa (es. "Come registro un trasferimento interno di sludge?") e l'assistente risponde citando la norma, la guida operativa, un esempio pratico e le osservazioni PSC pertinenti — senza mai sostituirsi al giudizio di un professionista qualificato.

In questa versione Beta, l'assistente conversazionale con generazione automatica delle risposte non e ancora integrato. Al suo posto e attiva la Ricerca SK (in alto in ogni pagina): prova a digitare una domanda come "sludge" o "oil record book" per raggiungere subito la scheda pertinente.

## Domande frequenti in evidenza, dal sito reale

Un'anteprima di come risponderebbe l'assistente: ogni risposta qui sotto e tratta direttamente dalla FAQ della scheda operativa corrispondente, con link diretto per l'approfondimento completo (regolamento, procedura, errori ricorrenti, checklist).

MARPOL Operations

D: Chi deve firmare ogni voce dell'Oil Record Book?

R: L'ufficiale responsabile dell'operazione firma la singola voce; il Comandante firma ogni pagina completata, assumendone la responsabilita complessiva.

Vai alla scheda completa →

Dangerous Goods & Chemical Cargo

D: Il Dangerous Goods Manifest sostituisce la Dangerous Goods Declaration?

R: No: la DGD e compilata dallo speditore per ogni singola spedizione, mentre il Manifest e il riepilogo complessivo curato dalla nave/compagnia di tutte le merci pericolose effettivamente a bordo.

Vai alla scheda completa →

PSC Readiness

D: Presentare appello sospende la detention?

R: No: la nave resta impossibilitata a salpare fino alla correzione effettiva delle deficiency, indipendentemente dall'esito della procedura di appello avviata.

Vai alla scheda completa →

Engine Room

D: Cosa significa esattamente la notazione UMS?

R: Attesta che la nave puo operare con la sala macchine periodicamente non presidiata mantenendo un livello di sicurezza equivalente a quello di una sala macchine costantemente presidiata, secondo i requisiti di SOLAS Capitolo II-1 Parte E.

Vai alla scheda completa →

Navigation

D: Perche alcune celle ENC non sono accuratamente riferite a WGS84?

R: Perche derivano da rilievi cartografici storici condotti su datum geodetici locali diversi, per i quali lo spostamento verso WGS84 puo essere sconosciuto o inaffidabile, generando differenze posizionali anche tra celle adiacenti.

Vai alla scheda completa →

Dry Dock

D: Quanto dura tipicamente il periodo di garanzia dopo un bacino?

R: Tipicamente fino a un massimo di 12 mesi dalla consegna, secondo i termini negoziati nel contratto di riparazione applicabile, ma la durata esatta va sempre verificata nel contratto specifico.

Vai alla scheda completa →

Environmental Compliance

D: Cos'e la Maritime Just Transition Task Force?

R: Un'iniziativa congiunta di organizzazioni datoriali e sindacali del settore marittimo, con il supporto dell'IMO, dedicata all'impatto sociale della decarbonizzazione sulla forza lavoro marittima globale.

Vai alla scheda completa →

## Prova la ricerca ora

Usa il campo di ricerca in cima alla pagina. Copre gia tutti i contenuti pubblicati su tutti gli 11 moduli tematici e crescera con ogni nuovo aggiornamento.

### Lascia un feedback

Aiutaci a migliorare la piattaforma durante la beta: bastano trenta secondi.

Quanto trovi utile la piattaforma finora?
Commento (facoltativo)
Voglio iscrivermi alla newsletter
Ruolo