Operational Guide · Registers & Logbooks

# Statement of Compliance per Navi in Disarmo Temporaneo

Una nave in disarmo temporaneo (lay-up) non e esente dagli obblighi di classe e statutory: il regime di survey si riduce ma non si azzera, e la riattivazione richiede una survey dedicata prima del ritorno in servizio.

lay-up disarmo Statement of Compliance riattivazione

## Spiegazione operativa

Quando una nave viene posta in disarmo temporaneo (lay-up) per ragioni commerciali, la Societa di Classificazione puo emettere uno Statement of Compliance (o Confirmation of Class per lay-up) che attesta il passaggio a un regime di survey ridotto, specifico per le condizioni di nave non operativa: minor frequenza di ispezioni su alcuni sistemi, ma mantenimento di controlli essenziali su integrita dello scafo, sistemi antincendio e di sentina, ormeggio.

Il rientro in servizio richiede sempre una survey di riattivazione (reactivation survey), che verifica che tutti i sistemi siano tornati pienamente operativi e conformi prima che la nave possa riprendere la navigazione commerciale.

## Riferimento normativo

Non esiste un singolo strumento IMO dedicato al lay-up; la prassi si basa sulle regole di classe delle singole Societa di Classificazione (procedure di "Lay-up" o "Cold/Warm Lay-up"), integrate dai requisiti della Flag Administration per il mantenimento dei certificati statutory durante il periodo di inattivita.

## Campo di applicazione

Navi poste in disarmo temporaneo per ragioni commerciali (eccesso di offerta, attesa di nuovo impiego, ristrutturazione finanziaria), con responsabilita condivisa tra armatore, Societa di Classificazione e Flag Administration.

## Procedura / Come si compila

1. Notificare formalmente alla Societa di Classificazione e alla Flag Administration l'intenzione di porre la nave in disarmo temporaneo, prima dell'inizio del periodo di inattivita.
2. Concordare con la Societa di Classificazione il livello di lay-up applicabile (cold lay-up con equipaggio ridotto al minimo, o warm lay-up con maggiore operativita mantenuta) e il relativo regime di survey.
3. Mantenere i controlli essenziali richiesti durante il lay-up: integrita dello scafo, sistemi antincendio, sistemi di sentina, ormeggio, anche in assenza di piena operativita.
4. Pianificare per tempo la survey di riattivazione prima della data prevista di ritorno in servizio, includendo tutti i sistemi sospesi durante il lay-up.
5. Verificare con la Flag Administration lo stato dei certificati statutory durante e dopo il periodo di lay-up, poiche alcuni possono richiedere rinnovo o endorsement specifico al rientro in servizio.

## Esempio pratico

Esempio: una nave posta in cold lay-up per 8 mesi riceve dalla Societa di Classificazione uno Statement of Compliance che sospende i survey di routine su alcuni sistemi macchinari non in uso, mantenendo pero ispezioni periodiche su integrita dello scafo e sistemi antincendio; il rientro in servizio e preceduto da una survey di riattivazione completa 3 settimane prima della data di ripresa della navigazione.

## Casi reali

Periodi di eccesso di offerta in specifici segmenti di mercato hanno storicamente portato a un aumento significativo del numero di navi in lay-up temporaneo; la gestione inadeguata del regime di survey ridotto durante questi periodi (in particolare la mancata manutenzione dei sistemi essenziali) ha in alcuni casi comportato survey di riattivazione piu lunghe e costose del previsto, con ritardi nel ritorno in servizio commerciale.

## Errori ricorrenti Mistake Library

Errore | Conseguenza | Come evitarlo
--- | --- | ---
Notifica del lay-up alla Societa di Classificazione e alla Flag Administration effettuata in ritardo o in modo informale | Regime di survey ridotto non formalmente riconosciuto, con obblighi di survey pieni ancora applicabili | Notificare formalmente e per tempo l'inizio del lay-up a entrambe le Autorita competenti
Controlli essenziali (scafo, antincendio, sentina, ormeggio) trascurati durante il lay-up ritenendo la nave 'non operativa' e quindi a basso rischio | Deterioramento non rilevato che allunga e complica la survey di riattivazione | Mantenere sempre i controlli essenziali richiesti dal regime di lay-up concordato, indipendentemente dalla non operativita commerciale
Survey di riattivazione pianificata troppo a ridosso della data di ritorno in servizio prevista | Ritardi nel ritorno in servizio commerciale se la survey rileva non conformita da correggere | Pianificare la survey di riattivazione con adeguato anticipo rispetto alla data di ripresa della navigazione

## Osservazioni PSC

Una nave in uscita da un periodo di lay-up e tipicamente soggetta a un'attenzione PSC maggiore alla prima ispezione successiva al rientro in servizio, in particolare sulla piena funzionalita dei sistemi di sicurezza sospesi durante il periodo di inattivita.

## Suggerimenti operativi

- Notifica sempre formalmente il lay-up a Societa di Classificazione e Flag Administration prima dell'inizio del periodo di inattivita, non a posteriori.
- Non trascurare i controlli essenziali richiesti dal regime di lay-up concordato, anche in assenza di operativita commerciale.
- Pianifica la survey di riattivazione con largo anticipo rispetto alla data di ritorno in servizio previsto, per assorbire eventuali non conformita da correggere.

## Checklist

- Notifica formale del lay-up trasmessa a Societa di Classificazione e Flag Administration
- Livello di lay-up (cold/warm) concordato con relativo regime di survey
- Controlli essenziali (scafo, antincendio, sentina, ormeggio) mantenuti durante il periodo di inattivita
- Survey di riattivazione pianificata con adeguato anticipo rispetto al ritorno in servizio
- Stato dei certificati statutory verificato per il periodo di lay-up e per il rientro in servizio

## FAQ

Cos'e uno Statement of Compliance per il lay-up?
Un documento emesso dalla Societa di Classificazione che attesta il passaggio della nave a un regime di survey ridotto specifico per il periodo di disarmo temporaneo, mantenendo pero controlli essenziali su alcuni sistemi critici.
Una nave in lay-up e completamente esente da survey?
No: il regime di survey si riduce ma non si azzera. Controlli essenziali su integrita dello scafo, sistemi antincendio e di sentina, ormeggio restano tipicamente richiesti anche durante il lay-up.
Cosa serve per riportare una nave in lay-up al servizio commerciale?
Una survey di riattivazione dedicata, che verifica la piena funzionalita di tutti i sistemi sospesi durante il periodo di inattivita, da pianificare con adeguato anticipo rispetto alla data di ritorno in servizio.
🎬 Foto, video e diagrammi interattivi aggiuntivi per questo argomento saranno disponibili nella prossima versione della piattaforma.

## Argomenti correlati

Annual Survey Condition of Class e Recommendations

### Lascia un feedback

Aiutaci a migliorare la piattaforma durante la beta: bastano trenta secondi.

Quanto trovi utile la piattaforma finora?
Commento (facoltativo)
Voglio iscrivermi alla newsletter
Ruolo