Operational Guide · Registers & Logbooks

# Next-Generation ECDIS: il Framework S-100

Le carte elettroniche che conosciamo oggi (S-57) hanno una data di scadenza tecnica: il nuovo standard S-100 promette più livelli informativi e dati più ricchi, ma richiede una transizione pianificata, non improvvisata.

ECDIS S-100 NCSR 13 carte elettroniche

## Spiegazione operativa

Il sottocomitato NCSR, nella sua 13° sessione (giugno 2026), ha finalizzato la bozza di guida per l'introduzione della nuova generazione di ECDIS basata sullo standard S-100, il framework dell'International Hydrographic Organization (IHO) destinato a sostituire progressivamente lo standard attuale S-57 su cui si basano le Electronic Navigational Chart (ENC) oggi in uso. Il framework S-100 introduce una struttura dati più flessibile e multi-livello, capace di integrare non solo le carte nautiche ma anche altri prodotti nautici digitali (correnti, maree, informazioni meteo-marine) in un unico ecosistema dati standardizzato.

NCSR 13 ha aperto la strada a bozze di circolari MSC su tre aree tecniche collegate: la distribuzione dei dati S-100, la connettività IP globale tra strutture di terra e navi, e lo scambio digitale di rotta (digital route exchange) tra nave e servizi di terra. Per la Compagnia, il punto pratico è che la transizione a S-100 richiederà, nel tempo, l'aggiornamento hardware/software degli apparati ECDIS esistenti e una nuova fase di formazione per gli ufficiali di navigazione, analoga a quella già affrontata per la generazione attuale di ECDIS.

## Riferimento normativo

NCSR 13 (giugno 2026): finalizzata la bozza di guida per l'introduzione della nuova generazione di ECDIS basata sullo standard S-100 dell'IHO, in sostituzione progressiva dello standard S-57. Bozze di circolari MSC in sviluppo su distribuzione dati, connettività IP nave-terra e scambio digitale di rotta; nessuna data di obbligatorietà ancora fissata.

## Campo di applicazione

Ogni nave dotata di ECDIS; applicazione futura e progressiva, con transizione da pianificare per tempo non appena saranno definite le scadenze di obbligatorietà.

## Procedura / Come si compila

1. Monitorare la pubblicazione delle circolari MSC su distribuzione dati S-100, connettività IP e scambio digitale di rotta, attualmente in bozza dopo NCSR 13.
2. Verificare con il fornitore degli apparati ECDIS di bordo i piani di aggiornamento hardware/software verso la compatibilità S-100, quando disponibili.
3. Pianificare una futura fase di formazione per gli ufficiali di navigazione sulla nuova struttura dati multi-livello S-100, distinta dalla formazione ECDIS generica/type-specific attuale.
4. Mantenere nel frattempo piena conformità con lo standard S-57 attualmente in vigore, che resta la base operativa fino al completamento della transizione.
5. Seguire l'evoluzione della roadmap IMO/IHO per comprendere i tempi realistici di obbligatorietà del nuovo standard.

## Esempio pratico

Esempio: una Compagnia in fase di rinnovo della flotta ECDIS richiede al fornitore conferma della roadmap di aggiornamento verso la compatibilità S-100, per evitare di investire in apparati che richiederanno una sostituzione anticipata rispetto al ciclo di vita previsto.

## Casi reali

La transizione tra generazioni di standard cartografici digitali non è nuova nel settore marittimo: il passaggio dalle carte cartacee alle ENC in formato S-57 ha richiesto anni di pianificazione, investimento in apparati e formazione degli equipaggi; la transizione verso S-100 segue una logica simile, ma con l'obiettivo dichiarato di superare i limiti strutturali del formato S-57 nell'integrazione di dati nautici più ricchi e diversificati.

## Errori ricorrenti Mistake Library

Errore | Conseguenza | Come evitarlo
--- | --- | ---
Investimento in nuovi apparati ECDIS pianificato senza verificare la roadmap di compatibilità S-100 del fornitore | Rischio di apparati da sostituire anticipatamente rispetto al ciclo di vita previsto | Verificare sempre la roadmap di compatibilità S-100 prima di investimenti significativi in nuovi apparati ECDIS
Formazione degli ufficiali di navigazione considerata già completa sulla sola base della certificazione ECDIS generica/type-specific attuale | Impreparazione alla nuova struttura dati multi-livello quando S-100 diventerà operativo | Pianificare per tempo una futura fase di formazione dedicata specificamente alla transizione S-100

## Osservazioni PSC

La verifica PSC dello stato di aggiornamento ENC e della configurazione ECDIS resta, in questa fase, focalizzata sullo standard S-57 attualmente in vigore; l'estensione della verifica alla compatibilità S-100 seguirà la pubblicazione delle circolari MSC e la fissazione di eventuali scadenze di obbligatorietà.

## Suggerimenti operativi

- Non investire in nuovi apparati ECDIS senza prima verificare con il fornitore la roadmap di compatibilità S-100.
- Segui la pubblicazione delle circolari MSC su distribuzione dati, connettività IP e scambio digitale di rotta per anticipare i tempi della transizione.
- Pianifica per tempo una futura fase di formazione dedicata a S-100, distinta dalla formazione ECDIS generica/type-specific già acquisita dagli ufficiali.

## Checklist

- Pubblicazione delle circolari MSC su S-100 monitorata
- Roadmap di compatibilità S-100 verificata con il fornitore prima di nuovi investimenti in apparati ECDIS
- Conformità allo standard S-57 attualmente in vigore mantenuta pienamente
- Futura formazione S-100 per gli ufficiali di navigazione pianificata per tempo

## FAQ

Cos'è lo standard S-100?
Il nuovo framework dell'International Hydrographic Organization (IHO) destinato a sostituire progressivamente lo standard S-57 su cui si basano le attuali Electronic Navigational Chart (ENC), con una struttura dati più flessibile e multi-livello.
Da quando sarà obbligatoria la nuova generazione di ECDIS S-100?
Non è stata ancora fissata una data di obbligatorietà: NCSR 13 (giugno 2026) ha finalizzato la bozza di guida per l'introduzione, con circolari MSC su aspetti tecnici specifici ancora in sviluppo.
Lo standard S-57 attuale diventa immediatamente obsoleto?
No, resta pienamente valido e operativo come base della navigazione ECDIS attuale fino al completamento di una transizione pianificata verso S-100, i cui tempi non sono ancora stati fissati.
🎬 Foto, video e diagrammi interattivi aggiuntivi per questo argomento saranno disponibili nella prossima versione della piattaforma.

## Argomenti correlati

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System)Datum Shift e Riferimento Cartografico in ECDIS

### Lascia un feedback

Aiutaci a migliorare la piattaforma durante la beta: bastano trenta secondi.

Quanto trovi utile la piattaforma finora?
Commento (facoltativo)
Voglio iscrivermi alla newsletter
Ruolo